附件6：

高昌区煤炭产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量：民用散煤抽取样品总量不少于30 kg，分为两份，其中一份不少于15 kg作为检验样品，另一份不少于15 kg作为备用样品；民用型煤中蜂窝煤抽取7块，其中5块作为检样样品，2块作为备用样品，其他型煤抽取两份，每份质量不小于4kg，一份作为检验样品、另一份作为备用样品。

2 检验依据

表1 民用散煤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全硫
	GB/T 214-2007

	2
	灰分
	GB/T 212-2008

	3
	氟含量
	GB/T 4633-2014

	4
	氯含量
	GB/T 3558-2014

	5
	砷含量
	GB/T 3058-2019

	6
	汞含量
	GB/T 16659-2024

	7
	磷含量
	GB/T 216-2003


表2 民用型煤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	发热量
	GB/T 213-2008

	2
	全硫
	GB/T 214-2007

	3
	氟含量
	GB/T 4633-2014

	4
	氯含量
	GB/T 3558-2014

	5
	砷含量
	GB/T 3058-2019

	6
	汞含量
	GB/T 16659-2024

	7
	磷含量
	GB/T 216-2003


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 34169-2017  商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017  商品煤质量 民用型煤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


